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咸宁市生态环境局六楼会议室会议设备

升级改造项目询价邀请函

1、项目概况
1.1项目名称：咸宁市生态环境局六楼会议室会议设备升级改造项目

1.2项目内容：详见采购内容和要求部分内容。

1.3项目最高限价：11万元

1.4付款方式：分两次付款，项目实施完成并验收合格后支付合同额的60%，设备稳定运行6个月后支付合同额的40%。
2、供应商资格要求

（1）必须在中华人民共和国工商行政管理机关登记注册，并具有三证合一营业执照等相关有效证件；

（2）在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)上查询无“失信惩戒”信息（提供承诺文件或网页下载的信用信息报告并加盖公章）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供承诺文件或网页查询截图并加盖公章）；

（3）本项目不接受联合体报价。

3、特定资格要求

无

4、报价文件的递交

（1）报价文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年9月23日17:30时（北京时间），地点为咸宁市生态环境局511办公室。
（2）递交截止时间之后送达或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。不接受邮寄方式提交报价文件及报价文件的修改文件。
5、询价时间及地点

询价时间为2026年9月24日上午9:00时（北京时间），在咸宁市生态环境局六楼视频会议室进行询价。

6、联系方式

联系人：余先生 

电  话：0715-8898868
采购内容及服务要求

一、采购内容
对局六楼会议室会议设备进行升级改造，包括音频设备、视频会议设备、中控系统、矩阵设备、电源时序器等，改造后提升生态环境系统现场和视频会议的会议质量。

其中，音频系统要人声清晰、声场均匀、无啸叫、无失真，满足会议发言、扩声、播放需求；视频系统要能支持高清信号输入输出，切换稳定无黑屏、无延迟，兼容常用信号格式；中控系统要能支持集中控制、场景切换、触控操作，编程开放、界面友好，可扩展；矩阵支持插卡式结构，8进8出，信号无缝切换；电源时序器支持232接口控制。

项目升级改造设备清单见下表。

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	线性会议音响
	▲1、主要性能要求：（1）额定功率≥160W（8Ω）；（2）峰值功率≥600W；（3）灵敏度≥95dB；（4）覆盖角度≥H150°×V90°；（5）最大声压级≥114dB。（提供官网截图加盖生产厂家公章证明）

▲2、喇叭单元：高频不低于1″×1(25芯，25mm喉口)，20磁钢；低频不低于4″×4(25芯)，80磁钢。（提供官网截图加盖生产厂家公章证明）

3、具备声频工程企业综合技术等级认证（提供证书彩印件加盖厂家公章）

★4、符合国家标准产品认证（提供证书彩印件加盖厂家公章）
	只
	4

	1
	纯后级功放
	▲1、功率：（1）最大不失真功率（8Ω)：≥330W×2；（2）最大不失真功率（4Ω）：≥500W*2。（提供官网截图加盖生产厂家公章证明）

2、信噪比≥100dB

3、具备声频工程企业综合技术等级认证（提供证书彩印件加盖厂家公章）

▲4、具备质量、服务、诚信AAA级企业认证证书（提供证书彩印件加盖厂家公章）

★5、符合国家标准产品认证（提供证书彩印件加盖厂家公章）
	台
	2

	3
	调音台
	1、14路输入，8个单声道话筒+3个立体声

2、主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮 

3、2路立体声辅助返回输入+ USB-A 2. 0数据接口+蓝牙输入，可用于USB播放，外接其他电子设备，方便使用

4、AUX辅助发送，效果FX发送功能，REC莲花输入和录音输出  

5、48V幻象供电 
	台
	1

	4
	数字音频处理器
	1、96KHz采样频率，32 – bit DSP处理器，24 - bit A/D及D/A转换；

2、每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±2 0dB，同时还可选择参量，高调，低调，1阶全通，2阶全通5种均衡模式；

3、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调得动态均衡（DEQ），自动增益控制；

★4、以上须提供官网截图加盖生产厂家公章证明。
	台
	1

	5
	啸叫抑制器
	1、2*XLR公作&2*14"TRS座:平衡式/非平衡式，射频滤波抑制

2、输入阻抗:30k ohm平衡/15k ohm非平衡

3、最大输入线性位准:+20.5dBu

模拟输出

4、2*XLR公作&2*14"TRS座:平衡式/非平衡式，射频滤波抑制

5、输出阻抗:100 ohm平衡/50 ohm非平衡
	台
	1

	6
	真分集话筒（双手持）
	1、采用UHF频段设计，真分集自动接收技术，抗干扰性强

2、使用PLL锁相环和高精度石英晶体，加上微电脑单片机控制，频率稳定度高

3、支持多台叠机使用（自动或低功率模式），有效距离可达500米（高功率模式无遮挡）

★4、所投产品须具备无线频段许可证（提供证书彩印件加盖厂家公章）
	套
	1

	7
	天线放大器
	1、UHF宽频段(450~950MHz)设计，可实现4台接收机共用天线

2、内置电源分配系统，可为4台接收机供电

3、天线输入接口内建供电电路，可以向天线放大器直接供电
	只
	1

	8
	电源时序器（带232控制）
	1、2寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态 

2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）

3、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作

4、配置232接口，支持外部中控设备控制
	台
	1

	9
	8进8出无缝插卡式高清矩阵
	1、8进8出插卡式高清矩阵，无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度动画，快如电影换镜头；

2、标配网口，标配平板APP控制软件，内置中控模块，平板的app界面可通过中控的编程软件随意修改，如增加、删除按钮和文字，修改背景图片，修改按钮的形状等；
	台
	1

	10
	4路HDMI输入卡
	1、视频输入信号：4路HDMI信号输出（内嵌音频）；HDMI TYPE A母接口。

2、音频输入信号：4路立体声音频输入，3.5音频接头输入。

3、视频信号类型：支持HDMI1.4，支持800*600~1920*1200 @60 4:4:4 RGB或者4:2:2 YUV信号。

4、结构：卡板式结构；即插即用；无需设置。
	张
	2

	11
	4路HDMI输出卡
	1、视频输出信号：4路HDMI信号输出（内嵌音频）；HDMI TYPE A母接口。

2、音频输出信号：4路立体声分离输出，3.5音频接头输出。

3、视频信号类型：支持HDMI1.4(部分）;支持800*600~1920*1080 @60 4:4:4 RGB或者4:2:2 YUV信号。

4、结构：卡板式结构；即插即用；无需设置。
	张
	2

	12
	可编程中央控制主机
	1、支持界面状态反馈功能，如手动控制灯光，电脑软件控制音频处理器，中控界面实时同步真实状态。

2、支持RTC实时时钟模块，在UI上显示年月日时分秒更便于美观显示。

3、控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式，也可连接射频接收器。

★4、符合国家标准产品认证（提供证书彩印件加盖厂家公章）
	台
	1

	13
	中控编程软件
	1、中控编程系统，一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上

2、方便易用，不需专职人员，不需编写任何程序代码，即可实现复杂的控制功能，支持 3D 按钮、图片按钮等
	套
	1

	14
	10寸触控面板
(可墙面安装)
	1、嵌入式实时操作系统，上电3S后运行、具备安卓显示特效和体验。

2、支持双向反馈，可显示被控设备的开关状态，运行状态等。

3、屏幕采用65K真彩色LCD  10寸IPS屏，分辨率1280*800、带组态、电容触摸、提供中文触摸面板设计器软件，操作界面可自由编辑；集成调试环境，可以让用户在下载程序之前就先行调试软件，保证控制可靠无误。


	台
	1

	15
	视频会议监视器
	
	台
	1

	16
	电视机落地支架
	
	付
	1

	17
	音箱安装支架
	线性会议音柱专用支架
	只
	4

	18
	音视频分离器
	HDMI音视频分离器
	台
	1

	19
	USB网传
	USB网传
	对
	1

	20
	视频采集卡
	视频采集卡
	台
	2

	21
	HDMI线
	20米HDMI线
	条
	1

	22
	线材及辅材
	公母卡侬线、音频线、音响线、接头、电源线、线槽等
	批
	1

	23
	线路整理、设备安装调试、系统接入及网络配置
	批
	1


二、服务要求
1、所有供货设备为全新原装正品，无翻新、无拆机、无工程样机，符合国家行业标准及本采购技术参数要求。

2、整套系统提供1年免费质保，质保期自整体验收合格之日起计算，质保期内免费维修、免费更换故障配件。 
3、成交后免费完成设备供货、布线、安装、系统联调，确保整套音视频系统稳定兼容、全部功能正常使用。 
4、项目完工后免费提供现场操作培训，使人员可独立完成日常操作、场景切换及基础故障排查。 
5、验收时提供全套合格证、说明书、操作手册、相关认证证书及系统资料，确保资料齐全可存档备查。
报价文件的装订和密封

1、报价文件至少包括加盖公章的三证合一营业执照复印件、“信用中国”上查询无“失信惩戒”信息的承诺文件或网页下载的信用信息报告并加盖公章、“中国政府采购网”上查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺文件或网页查询截图并加盖公章、非联合体报价的承诺并加盖公章、法定代表人授权书原件、报价单原件。报价文件装订成册并密封递交，递交份数一份。

2、报价必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明采购编号、项目名称、供应商名称及“ （询价时间）前不得启封”的字样。

3、供应商提供的未按要求密封和签章的报价文件为无效文件，采购人、招标代理机构将拒收。

4、递交报价文件时，另外单独手持一份授权书原件。
成交办法（最低价）

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，报价最低为成交供应商。


